## AMPLIACIóN: Electricidad

Complete los enunciados desplegando el cuadro combinado y seleccionando la opción correcta en cada caso. Cuando termine pulse el botón "Verificar" para comprobar sus resultados.

La ley de Faraday consiste en producir electricidad variando el ... |  |
Oersted descubrió que la corriente que circula por un conductor ... |  |
Sturgeon diseñó su electroimán arrollando hilo de cobre sobre ... |  |
Los imanes naturales (magnetita) crean campos magnéticos ... |  |
Los imanes artificiales adquieren carácter magnético cuando ... |  |
Una de las propiedades de los imanes es que a día de hoy no se ... |  |
Un electroimán es un imán que sólo funciona como tal cuando es ... |  |
En un electroimán, el arrollamiento de material conductor se llama .. |  |
La diferencia entre alternadores y dinamos radica en la forma de ... |  |
La electricidad generada en un alternador se dirige a un circuito ... |  |
Los alternadores generan corriente AC, es decir, corriente que ... |  |
Las dinamos generan corriente CC, es decir, corriente que ... |  |
En un altavoz la electricidad se transforma en energía ... |  |
En una resistencia la electricidad se transforma en energía ... |  |
Si en un circuito paralelo una bombilla deja de funcionar, todas las .. |  |
Edison utilizó en su lámpara de incandescencia un filamento de ... |  |
En una bombilla los contactos se encuentran en el ... |  |
Si en un circuito serie una bombilla deja de funcionar, todas las ... |  |