## AMPLIACIóN: Máquinas

Complete los enunciados desplegando el cuadro combinado y seleccionando la opción correcta en cada caso. Cuando termine pulse el botón "Verificar" para comprobar sus resultados.

Si el fulcro se encuentra entre potencia y resistencia la palanca es .. |  |
Si la resistencia está entre potencia y fulcro la palanca es .. |  |
Si la potencia está entre fulcro y resistencia la palanca es .. |  |
En una palanca el producto de la potencia por su brazo es igual .. |  |
El plano inclinado permite reducir el esfuerzo para elevar cargas .. |  |
Eje motor, motriz, conductor o de potencia definen el eje donde .. |  |
Eje resistente o conducido definen el eje donde .. |  |
La polea fija no presenta ventaja mecánica, pero permite cambiar .. |  |
La polea móvil puede girar y desplazarse y presenta ganancia .. |  |
Trapezoidal, plana y estriada son las formas que puede presentar .. |  |
Para anclar una polea fija sobre un eje se utiliza un elemento .. |  |
Para calcular la ventaja mecánica de un polipasto es necesario .. |  |
Si una polea transmite su movimiento a otra de doble diámetro la .. |  |
Poleas que transmiten movimiento mediante una correa cruzada .. |  |
Poleas que transmiten movimiento mediante una correa recta .. |  |
En el motor del coche las válvulas de admisión y escape son .. |  |
En el coche el movimiento lineal de los pistones se transforma en .. |  |
La particularidad del tornillo sinfín-corona es que es un mecanismo . |  |