## MICRóMETRO: El aula-taller

Indique la lectura del MICRóMETRO CENTESIMAL haciendo clic en la casilla correspondiente. Pulse "Verificar" para comprobar el resultado. En este micrómetro, el tambor está dividido en 50 divisiones. Una vuelta completa del tambor supone un desplazamiento del tornillo de 0'5 mm.

1. 1. 6'99 mm
   2. 7'00 mm
   3. 7'02 mm
   4. 7'20 mm
2. 1. 7'00 mm
   2. 7'10 mm
   3. 7'98 mm
   4. 8'05 mm
3. 1. 7'01 mm
   2. 6'77 mm
   3. 7'07 mm
   4. 7'17 mm
4. 1. 7'15 mm
   2. 7'25 mm
   3. 5'29 mm
   4. 6'25 mm
5. 1. 7'38 mm
   2. 7'18 mm
   3. 7'53 mm
   4. 7'50 mm
6. 1. 7'17 mm
   2. 7'80 mm
   3. 6'53 mm
   4. 7'43 mm
7. 1. 7'00 mm
   2. 7'30 mm
   3. 7'40 mm
   4. 7'50 mm
8. 1. 7'55 mm
   2. 7'35 mm
   3. 7'75 mm
   4. 7'45 mm
9. 1. 7'56 mm
   2. 7'77 mm
   3. 7'87 mm
   4. 7'14 mm
10. 1. 7'98 mm
    2. 7'89 mm
    3. 8'00 mm
    4. 7'00 mm