GLOSARIO: Estructuras

Arbotante | Estructura que transmite el empuje lateral de bóvedas y cúpulas sobre los contrafuertes exteriores
Base de sustentación | Base sobre la que se apoya o sustenta un cuerpo, estructura o construcción
Capitel | Parte superior de una columna o pilar
Centro de gravedad | Punto en el que podemos suponer concentrado todo el peso de un cuerpo. Se abrevia como c.d.g
Columna | Elemento estructural vertical que soporta esfuerzos de compresión. Su sección es circular
Contrafuerte | Estructura que transmite el empuje lateral de los arbotantes a la cimentación
Cúpula | Bóveda con forma semiesférica
Esfuerzo | Carga o fuerza por unidad de superficie (kg/cm2) que actúa sobre un cierto objeto
Estructura | Conjunto de elementos resistentes que soportan esfuerzos, dan forma y actúan como protección
Fuste | Cuerpo vertical de una columna o pilar. Distancia entre el capitel y la base (zócalo)
Hormigón | Mezcla de cemento + arena + grava + agua utilizada en construcción
Pasarela | Puente abierto únicamente al trasiego de personas
Perfil | Estructura resistente que consigue, con menos material que una estructura maciza, igual resistencia. Presentan una sección constante en forma de U, T, L, V, etc
Pilar | Elemento estructural vertical que soporta esfuerzos de compresión. Su sección es poligonal
Pilastra | Es un pilar adosado a una pared
Tablero | Soporte horizontal de un puente o pasarela. Zona de tránsito de vehículos y/o personas