GLOSARIO: Madera y otros materiales

Aglomerado | Madera artificial formada por virutas de madera comprimidas intensamente con algún aglomerante
Anisótropo | Presenta propiedades variables dependiendo de la dirección en que se midan
Bronce | Aleación metálica formada por la fusión de cobre y estaño. Resistente al desgaste y la oxidación
Caducifolias | Plantas de hoja caduca que la pierden en otoño y suelen presentar maderas duras
Coníferas | Plantas de hoja perenne que suelen presentar maderas blandas
Contrachapado | Madera artificial formada por chapas finas colocadas con la veta alternada que se encolan y presionan
Densidad | Cociente entre la masa y el volumen de un cuerpo. Depende del empaquetamiento del material
Ductilidad | Capacidad de soportar esfuerzos de tracción o facilidad para formar hilos
Dureza | Resistencia que opone un material a ser rayado o penetrado. El diamante es el material más duro
Edad de los Metales | Periodo histórico del ser humano caracterizado por el trabajo de los metales (cobre, bronce, hierro)
Edad de Piedra | Periodo histórico del ser humano caracterizado por el trabajo de las piedras y los huesos
Efecto invernadero | Calentamiento de la atmósfera como consecuencia del efecto del CO2 sobre la radiación infrarroja
Isótropo | Que presenta las mismas propiedades con independencia de la dirección en que se midan
Maleabilidad | Capacidad de soportar esfuerzos de compresión o facilidad para formar láminas
Organoléptica | Propiedad que puede percibirse a través de los sentidos (color, textura, sabor, olor, sonoridad)
Prensado o de fibra | Madera artificial formada por fibras de madera + aglutinante (natural o sintético) + presión + temperatura
Recubrimiento | Película aplicada sobre un cierto material para protegerlo y/o mejorarlo estéticamente
Tablero DM | Prensado de madera en el que el aglutinante utilizado es una resina sintética (DM = densidad media)
Táblex | Prensado de madera en el que el aglutinante utilizado es la resina natural de las fibras de madera