## AMPLIACIóN: Metales

Complete los enunciados desplegando el cuadro combinado y seleccionando la opción correcta en cada caso. Cuando termine, haga clic en el botón "Verificar" para comprobar sus resultados.

El cobre y el estaño se alean para formar una aleación no férrica conocida como.. |  |
Cuando mezclamos en estado fundido cobre y zinc obtenemos una aleación de.. |  |
El titanio se utiliza para realizar implantes en el cuerpo humano debido a su ... |  |
Para obtener las tapas de los envases de hojalata se utiliza la técnica del ... |  |
A tª ambiente todos los metales se encuentran en estado sólido excepto el ... |  |
Para medir la tenacidad de un material se utiliza el ensayo o péndulo de .. |  |
Los metales ultraligeros que presentan interés industrial son el magnesio y el .. |  |
Los metales ligeros con interés industrial son el titanio y el ... |  |
La mezcla de dos o mas elementos, en la que al menos uno es un metal se llama .. |  |
En Almadén (Ciudad Real) se encuentran las minas más grandes del mundo de .. |  |
La ganga del TODO-UNO son los minerales metálicos sin interés y los .... |  |
La minería no metálica comprende la extracción de no metales, como diamantes, ... |  |
Para mejorar las propiedades y dar forma a los productos metalúrgicos se aplican ... |  |
La parte superior del horno alto, por donde se cargan las materias primas es la ... |  |
Las materias primas utilizadas en el horno alto siderúrgico son: el mineral de hierro .. |  |
Aquellos compuestos añadidos al horno alto para rebajar el punto de fusión son los ... |  |
En la piquera arrabio del horno alto se obtiene el arrabio o ... |  |
Para mejorar sus propiedades y modificar su composición el arrabio es dirigido a la .. |  |